DNS lookup off : No ip domain-lookup

Secret is bij “enable” en password is “configure terminal”

Serial kabels moeten beide geconfigureerd staan als je wil dat de status “UP” word van beide poorten.

ALTIJD NO SHUT DOWN OP INTERFACES

Lo0 en Lo1 is Loopback en heeft “int loopback 0 of 1” als command

Clock rate is altijd bij de female serial cable

Serial cable default configuratie “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (netwerk adres of poort adres) s0/0/0 en s0/0/1

Summary static – Meerdere Netwerken

Default static – Alle Netwerken 0.0.0.0

Standard static – 1 specifiek netwerk

Floating static – backup Administrative distance prioriteit

Router rip [enter]

Version 2 (versie nummer)

Passive-interface [interface naar lan (waar je geen advertentie heen wil hebben)]

Network [netwerk adressen die geadverteerd moeten worden naar andere routers]

Do show ip route

“Debug ip rip” “undebug all”

Clockrate 64000

no ip domain-lookup

hostname S1

service password-encryption

enable secret class

banner motd # Unauthorized access is strictly prohibited. #

line con 0

password cisco

login logging synchronous

line vty 0 15

password cisco

login

exit