
Handleiding


Home Assistant



1. In de omgeving komen


Typ in je browser het volgende IP-Adres: [172.16.85.100:8123/](http://172.16.85.100:8123/)

Dit scherm zal verschijnen:

De inlog gegevens moeten zelf ingevuld worden.

1. Navigeren binnen de omgeving.

Dit is de omgeving:




In dit menu zijn de lampen van het datacenter te bedienen. Ook zijn alle binnen een uur komen de regen buien hier te zien. En natuurlijk ook de Facebookpagina van het SSC.

Om de lampen van een bepaald lokaal te bedienen gebruik je de Floorplan:




Om een lamp uit te zetten tik je op een ruimte met waar een slimme lamp zich bevindt. In het praktijk lab staan alle lampen nu uit.


Via het ‘IOT’ menu zijn de lampen van Internet of Things (C010) nauwkeurig te bedienen. Daarnaast kan je daar ook de tempratuur van het lokaal zien:



Om meer controle te krijgen over de lampen kun je ook het lampen menu gebruiken in het overzicht:



Door op een lamp of lokaal te tikken verschijnt er een venster voor nauwkeurigere opties:



Hier kan de helderheid en de kleur van de gekozen lamp of lokaal veranderd worden (in dit voorbeeld is dat C002)